**24 WATT PLUG IN DRIVER**





 E336005

Class 2

Input: 100-240VAC .5A 50/60Hz

Output: 12V DC 2 Amp