**36 WATT PLUG IN DRIVER**





E360964

Class 2

Input: 100-240VAC 1.6Amp 50/60Hz

Output: 12V DC 3Amp

1.30” D x 2” W x 5” L