**60 WATT PLUG IN DRIVER**



 E360964



Class 2

Input: 100-240VAC 1.2A 50/60Hz

Output: 12V DC 5 Amp

1.5” D x 2” W x 5” L